附件1：

苏州市建设工程施工现场扬尘污染防治公示牌
	项目名称
	

	施工（总承包）单位
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	施工单位联系人
	
	联系方式
	

	监理单位联系人
	
	联系方式
	

	扬尘污染防治、文明施工及环境保护专职专项负责人
	
	24小时应急值守手机号
	

	工程监督机构
	

	主监员
	
	投诉电话：

	本项目采取的主要扬尘防治措施有：

1.工地四周设置   米的高全封闭硬质围挡；

2.使用高密度（编织密度六针及以上，每平方米100克以上）的防尘网对干燥裸土/建筑垃圾/建筑材料等进行精准覆盖；

3.施工现场开挖和破凿设备作业时，就近设置雾炮机对准作业面持续喷雾降尘。土方作业、桩头和围护结构凿除、砖石切割、打磨等易产生扬尘的工序采取洒水、喷雾等降尘措施。围挡喷淋、洒水车于双整点开启，每次开启时间不少于10分钟，保持场地湿润不起尘；

4.施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地、材料加工区以及生活办公区地面等进行硬化处理，并配备保洁人员冲洗和清扫；

5.车辆出入口处设置成滚轴式或立体式自动冲洗装置冲洗车辆，保证车身、车轮及混凝土搅拌车出料口冲洗干净后方可上路；

6.按要求编制建筑垃圾处理方案，报当地环境卫生主管部门备案；

7.建筑垃圾（工程渣土）运输车辆单位应当取得分别由公安机关交通管理部门和城市管理部门核发的《建筑垃圾（工程渣土）运输车辆通行证》和《建筑垃圾（工程渣土）处置证》，运输时做到车厢密闭、车身整洁、车轮无泥、车牌清晰、装载高度不超过车厢板高度、行驶过程无抛洒滴漏;
8.安装扬尘在线监测设备和视频监控设备，并与生态、住建部门联网。项目部会议室能随时调用展示至少1个月内车辆冲洗和现场全貌的视频录像资料。

9.使用经抽检合格的低（无）VOCs含量的涂料和胶黏剂。

10.使用环保登记上牌的挖掘机、推土机、叉车、装载机、压路机、沥青摊铺机等非道路移动机械。




