[bookmark: _GoBack]2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（固废第2批）

	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山鹿城垃圾发电有限公司
	飞灰仓库 （飞灰）
	含水率
	2026-06-08
	24.8
	/
	%
	/
	
	

	
	
	
	六价铬
	2026-06-08
	ND
	1.5
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总汞
	2026-06-08
	ND
	0.05
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总砷
	2026-06-08
	0.063
	0.3
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总硒
	2026-06-08
	0.0048
	0.1
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总锌
	2026-06-08
	0.11
	100
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总铅
	2026-06-08
	ND
	0.25
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总镉
	2026-06-08
	ND
	0.15
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总镍
	2026-06-08
	ND
	0.5
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总铬
	2026-06-08
	0.06
	4.5
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总铍
	2026-06-08
	ND
	0.02
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总铜
	2026-06-08
	0.02
	40
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	总钡
	2026-06-08
	0.83
	25
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	二噁英
	2026-06-08
	0.50 
	3
	μg/kg
	是
	
	

	
	
	5#焚烧炉炉渣池（炉渣）
	热灼减率
	2026-06-08
	2.1
	5
	%
	是
	
	

	
	
	6#焚烧炉炉渣池（炉渣）
	热灼减率
	2026-06-08
	2.9
	5
	%
	是
	
	

	
	
	7#焚烧炉炉渣池（炉渣）
	热灼减率
	2026-06-08
	2.9 
	5
	%
	是
	
	





