[bookmark: _GoBack]2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（废水第1批）


	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	进口浓度
	排放浓度
	标准上限
	标准下限
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-03
	
	6.9
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-03
	4.53
	0.08
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-03
	162
	18
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-03
	0.47
	0.35
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-03
	49.7
	0.10
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-03
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-03
	
	4.75
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市污水处理有限公司
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-02
	8.88
	0.15
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	3.04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-02
	420
	25
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	384
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-02
	0.50
	0.50
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	0.62
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-02
	36.9
	0.08
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	29.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-02
	
	5
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-02
	
	7.93
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-02
	
	7.2
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	昆山市
	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-03
	
	5.53
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-03
	407
	16
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-03
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-03
	33.8
	0.10
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-03
	
	7.1
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-03
	3.46
	0.09
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-03
	0.55
	0.34
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-03
	3.06
	0.11
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	3.74
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-03
	31.2
	0.17
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	35.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-03
	98
	16
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	275
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-03
	0.56
	0.37
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-03
	
	6.98
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-03
	
	7.1
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-03
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-03
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-03
	28.7
	0.11
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-03
	
	7.70
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-03
	0.47
	0.35
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-03
	186
	20
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-03
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-03
	2.84
	0.16
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-02
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-02
	
	8.87
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-02
	3.35
	0.05
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-02
	0.62
	0.43
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-02
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-02
	370
	17
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-02
	33.1
	0.24
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-02
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-02
	35.1
	0.70
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-02
	
	6.92
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-02
	184
	19
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-02
	0.49
	0.36
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-02
	
	7.2
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-02
	3.26
	0.07
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	pH值
	2026-06-02
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	氨氮
	2026-06-02
	35.1
	0.94
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	悬浮物
	2026-06-02
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	总磷
	2026-06-02
	3.26
	0.06
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	化学需氧量
	2026-06-02
	184
	23
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	氟化物
	2026-06-02
	0.49
	0.46
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	四期排放口(DW003)
	总氮
	2026-06-02
	
	6.52
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-01
	
	6.9
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-01
	35.4
	0.31
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-01
	
	9.61
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-01
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-01
	219
	26
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-01
	5.37
	0.07
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-01
	0.54
	0.37
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市污水处理有限公司（光电水质净化厂）
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-04
	
	8.12
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-04
	0.60
	0.45
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-04
	3.25
	0.11
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-04
	136
	20
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	5
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-04
	
	6.9
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-04
	28.6
	0.22
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	氟化物
	2026-06-04
	0.60
	0.44
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	氨氮
	2026-06-04
	28.6
	0.15
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	化学需氧量
	2026-06-04
	136
	18
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	总氮
	2026-06-04
	
	8.37
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	总磷
	2026-06-04
	3.25
	0.06
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	三期扩建排放口(DW002)
	pH值
	2026-06-04
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	昆山市
	昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-01
	144
	22
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-01
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-01
	
	7.1
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-01
	0.55
	0.38
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-01
	3.48
	0.19
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-01
	30.4
	0.13
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-01
	
	9.99
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市锦溪污水处理厂有限公司
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-01
	0.60
	0.40
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	0.58
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-01
	2.21
	0.11
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	3.34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-01
	31.4
	0.08
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	16.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-01
	187
	26
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	169
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-01
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-01
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-01
	
	9.93
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-01
	0.56
	0.41
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-01
	235
	24
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-01
	
	7.4
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-01
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-01
	
	9.48
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-01
	3.21
	0.07
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-01
	35.8
	0.19
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-04
	
	7.3
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-04
	172
	15
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-04
	5.48
	0.07
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-04
	28.2
	0.22
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-04
	
	8.01
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-04
	1.31
	0.41
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市水务集团有限公司陆家污水处理厂
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-01
	34.1
	0.18
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-01
	
	8.18
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-01
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-01
	5.16
	0.02
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-01
	0.58
	0.37
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-01
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-01
	571
	19
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市千灯火炬污水处理有限公司
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-04
	96
	24
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	156
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-04
	0.67
	0.47
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	0.66
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-04
	9.85
	0.29
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	3.51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-04
	2.84
	0.23
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	
	
	
	0.48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	5
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-04
	
	6.39
	15
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-04
	
	7.1
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	昆山市
	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-03
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-03
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-03
	35.4
	0.09
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-03
	169
	14
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-03
	4.03
	0.13
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-03
	
	8.73
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-03
	0.53
	0.39
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市污水处理有限公司（精密水质净化厂）
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-02
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-02
	
	7.0
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-02
	0.49
	0.34
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-02
	156
	19
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-02
	27.2
	0.15
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-02
	
	6.52
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-02
	2.22
	0.13
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	7
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-04
	
	7.1
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-04
	0.50
	0.45
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-04
	
	12.0
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-04
	30.0
	0.14
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-04
	6.48
	0.07
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-04
	194
	19
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	总磷
	2026-06-04
	6.48
	0.14
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	氨氮
	2026-06-04
	30.0
	0.10
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	氟化物
	2026-06-04
	0.50
	0.47
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	化学需氧量
	2026-06-04
	194
	18
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	pH值
	2026-06-04
	
	6.9
	9
	6
	无量纲
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	总氮
	2026-06-04
	
	7.82
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	扩建排放口(DW002)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	昆山市
	光大水务（昆山）有限公司
	排放口(DW001)
	氟化物
	2026-06-04
	0.47
	0.44
	1.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	氨氮
	2026-06-04
	34.1
	0.18
	4
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总磷
	2026-06-04
	4.19
	0.09
	0.5
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	悬浮物
	2026-06-04
	
	6
	10
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	化学需氧量
	2026-06-04
	174
	16
	50
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	总氮
	2026-06-04
	
	9.88
	12
	
	mg/L
	是
	
	

	
	
	排放口(DW001)
	pH值
	2026-06-04
	
	7.4
	9
	6
	无量纲
	是
	
	





